**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

|  |
| --- |
| **ВОДОГРЕЙНЫЙ ГАЗОПЛОТНЫЙ ВОДОТРУБНЫЙ КОТЕЛ ПКЗ СЕРИИ КВ-ГМ** |
| **Мощность, МВт**\* | **Вид топлива** | **Температурный график** | **Одноходовой / трехходовой**\*\* | **Кол-во** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| \* Для перевода значения мощности из Гкал в МВт, необходимо пользоваться формулой **МВт =** $Гкал×1,163$\*\*Трехходовые котлы изготавливаются мощностью до 15 МВт и только для работы на газе и дизельном топливе**ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА** |
| **Мощность котла, МВт** | **Вид топлива** | **Давление газа, мбар** | **Марка мазута** | **Кол-во** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** |
| **Наименование объекта:** |  |
| **Компания:** |  |
| **Ф.И.О.:** |  |
|  |
|  |
|  |
|  |